防火管理チェックシート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　【点検実施者　氏　名　　　　　　　　　　　　　　】

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　　目 | ﾁｪｯｸ欄 |
| **１** | **開設場所** |  |
| 客席の配置のほか、火気器具等や危険物を近接させないなど火災予防上の安全に配慮した配置である。 |  |
| **２** | **消火器の準備** |  |
| 基準通りに消火器を準備している。 |  |
| **３** | **火気器具全般** |  |
| 安定した状態で使用している。 |  |
| 近くに可燃物を置かない。 |  |
| 火災予防上安全な距離をとっている。 |  |
| **４** | **液化石油ガス** |  |
| ＬＰガス用の器具を使い、ひび割れしているゴムホースは使用しない。 |  |
| ＬＰガスボンベは転倒しないように固定している。 |  |
| ゴムホースの接続部には、抜け防止用のホースバンド等を使用している。 |  |
| **５** | **カセットこんろ** |  |
| 正しい取扱いをしている。（２台以上並べて使用しない。） |  |
| **６** | **まき・炭等** |  |
| まき・炭等を使用する場合は、みだりにその場を離れず、残り火の整理を確実にする。 |  |
| **７** | **携帯発電機** |  |
| 携帯発電機の正しい使用方法を確実に理解している。 |  |
| 途中でガソリン等を補給しなくてもいいようにしている。 |  |
| やむを得ずガソリン等を補給するときは、必ずエンジンを停止し、近くに人や火気のない場所で、開口前の事前のエア抜きをする。 |  |
| 吹きこぼしが起こらないように注意する。 |  |
| **８** | **危険物容器** |  |
| 消防法令に適合したものを使用している。 |  |
| 火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風、換気の良い場所で保管する。 |  |
| 直接地面に置くなど静電気の蓄積を防いでいる。 |  |
| **９** | **暖房器具** |  |
| 可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場を離れない。 |  |
| 燃料を補給するときは、火を消してから実施する。 |  |
| **10** | **放火防止対策等** |  |
| ＬＰガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰り、放置しない。 |  |
| 放火されないために、整理整頓を確実に実施する。 |  |